|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Александр\Desktop\Череповецкие теплицы\Фото\Логотип\image-15-03-20-01-46.jpeg | **Инструкция по сборке**грядки оцинкованной / полимерной высотой 15, 20 см |

**Грядка длиной 2 метра**

**Комплектация:**

- Г-образная угловая ножка – 4 шт.

- торцевые панели 1м -2 шт.

- боковые панели 2м -2 шт.

- болты и гайки - 16 шт.



**Порядок сборки:**

- поочередно закрепите между собой торцевые (2) и боковые панели (3) с помощью болтов и угловых ножек (1) **широкой стороной к торцевым панелям** по уже готовым отверстиям.

- грядка готова и её можно установить, надавив на ножки. Если грунт в месте установки твердый, рекомендуем предварительно подготовить лунки для ножек грядки.

**Грядка длиной 4 метра**

**Комплектация:**

- Г-образная угловая ножка - 4 шт;

- торцевые панели 1м- 2 шт;

- боковые панели 2м - 4 шт;

- Т-образная соединительная ножка - 2 шт.

- поперечная стяжка – 1 шт.

- болты и гайки - 30 шт.

**Порядок сборки:**

- поочередно закрепите между собой торцевые (2) и боковые панели (3) с помощью болтов и угловых ножек (1) **широкой стороной к торцевым панелям** по уже готовым отверстиям.

- для каждого места соединения боковых панелей (3) **необходимо собрать соединительную Т-образную ножку (4)**, скрепив между собой две угловые ножки (1) **широкой стороной** на средний и нижний болт.

- далее соединяем боковые панели (3) по длине с помощью соединительных Т-образных ножек (4) и устанавливаем поперечную стяжку (5), закрепляя её на верхний болт Т-образной ножки.

- грядка готова и её можно установить, надавив на ножки. Если грунт в месте установки твердый, рекомендуем предварительно подготовить лунки для ножек грядки.

**Грядка длиной 6 метров**

**Комплектация:**

- Г-образная угловая ножка - 4 шт.

- торцевые панели 1м -2 шт.

- боковые панели 2м -6 шт.

- Т-образная соединительная ножка – 4 шт.

- поперечная стяжка - 2 шт.

- болты и гайки - 44 шт.



**Порядок сборки:**

- поочередно закрепите между собой торцевые (2) и боковые панели (3) с помощью болтов и угловых ножек (1) **широкой стороной к торцевым панелям** по уже готовым отверстиям.

- для каждого места соединения боковых панелей (3) **необходимо собрать соединительную Т-образную ножку (4)**, скрепив между собой две угловые ножки (1) **широкой стороной** на средний и нижний болт.

- далее соединяем боковые панели (3) по длине с помощью соединительных Т-образных ножек (4) и устанавливаем поперечную стяжку (5), закрепляя её на верхний болт Т-образной ножки.

- грядка готова и её можно установить, надавив на ножки. Если грунт в месте установки твердый, рекомендуем предварительно подготовить лунки для ножек грядки.

Ваша грядка готова к посадкам, желаем Вам хорошего урожая!

**ВАЖНО:**

\* Перед установкой грядки с полимерным покрытием **ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЕ** защитную пленку, панели в пленке не нагревать и не оставлять на солнце

\*Компания оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию грядки, не ухудшающих её потребительских свойств.