|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Александр\Desktop\Череповецкие теплицы\Фото\Логотип\image-15-03-20-01-46.jpeg | **Инструкция по сборке**  грядки металлической оцинкованной высотой 30 см |

Грядка длиной 2 метра


Комплектация:

- П-образная угловая ножка –4 шт.

- торцевые панели 1м -2 шт.

- боковые панели 2м -2 шт.

- саморезы с шестигранной головкой на 8 и сверловидным наконечником - 24 шт.



Порядок сборки:

- поочередно вставьте и прикрутите торцевые панели (2) к угловым ножкам (1) с помощью шуруповерта и саморезов в верхнюю, среднюю и нижнюю части панели.

- затем прикрутите угловые ножки (1) к боковым панелям (3) под прямым углом.

- грядка готова и её можно установить, надавив на ножки.

Грядка длиной 4 метра

Комплектация:

- П-образная угловая ножка - 4 шт;


- торцевые панели 1м- 2 шт;

- боковые панели 2м - 4 шт;

- П-образная соединительная ножка - 2 шт.

- поперечная стяжка – 2 шт.

- саморезы с шестигранной головкой на 8 и сверловидным наконечником - 40 шт.



Порядок сборки:

- поочередно вставьте и прикрутите торцевые панели (2) к угловым ножкам (1) с помощью шуруповерта и саморезов в верхнюю, среднюю и нижнюю части панели.

- затем прикрутите угловые ножки (1) к боковым панелям (3) под прямым углом.

- соедините боковые панели (3) между собой с помощью соединительных ножек (4).

- далее устанавливается поперечная стяжка (5) под козырек боковых панелей (3) с левого на правый борт посередине боковых панелей и прикручивается сверху саморезом.

Поперечная стяжка (5) может устанавливаться в любом месте боковой панели (3) в симметричном расположении по отношению к длине грядки (в случае длины грядки 3,5,7,9 метров).

- грядка готова и её можно установить, надавив на ножки.

Грядка длиной 6 метров

Комплектация:

- П-образная угловая ножка - 4 шт.


- торцевые панели 1м -2 шт.

- боковые панели 2м -6 шт.

- П-образная соединительная ножка

- поперечная стяжка - 3 шт.

- саморезы с шестигранной головкой на 8 и сверловидным наконечником - 54 шт.



Порядок сборки:

- поочередно вставьте и прикрутите торцевые панели (2) к угловым ножкам (1) с помощью шуруповерта и саморезов в верхнюю, среднюю и нижнюю части панели.

- затем прикрутите угловые ножки (1) к боковым панелям (3) под прямым углом.

- соедините боковые панели (3) между собой с помощью соединительных ножек (4).

- далее устанавливается поперечная стяжка (5) под козырек боковых панелей (3) с левого на правый борт посередине боковых панелей и прикручивается сверху саморезом.

Поперечная стяжка (5) может устанавливаться в любом месте боковой панели (3) в симметричном расположении по отношению к длине грядки (в случае длины грядки 3,5,7,9 метров).

- грядка готова и её можно установить, надавив на ножки.

Ваша грядка готова к посадкам, желаем Вам хорошего урожая!

\*Компания оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию грядки, не ухудшающих её потребительских свойств.